Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -128 -128 128 128
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -80 Center 0
WINDOW 3 0 80 Center 0
SYMATTR Value LTC3200
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3200.sub
SYMATTR Value2 LTC3200
SYMATTR Description Low Noise, Regulated Charge Pump DC/DC Converter, Adjustable Output
PIN 80 -128 TOP 8
PINATTR PinName Cap+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 -48 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -80 -128 TOP 8
PINATTR PinName Cap-
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 64 128 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -64 128 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -128 48 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 128 48 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 128 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 8
