Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 432 224 -416 -224
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -48 Center 2
WINDOW 3 0 53 Center 2
SYMATTR Value LTC4240
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4240.sub
SYMATTR Value2 LTC4240
SYMATTR Description CompactPCI Dual Hot Swap Controller with I2C Compatible Interface (I2C Not Modeled)
PIN -272 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName 12Vin
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 128 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName VeeIN
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 432 160 RIGHT 8
PINATTR PinName Timer
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 352 -224 TOP 8
PINATTR PinName 5Vout
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -416 112 LEFT 8
PINATTR PinName _Fault
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -416 176 LEFT 8
PINATTR PinName _PWRGD
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 432 0 RIGHT 8
PINATTR PinName _BE
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -416 -144 LEFT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 432 80 RIGHT 8
PINATTR PinName _ResetOUT
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 432 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName LED
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 432 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName Drive
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -416 -80 LEFT 8
PINATTR PinName Precharge
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -112 -224 TOP 8
PINATTR PinName Gate
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 224 -224 TOP 8
PINATTR PinName 5Vsense
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 112 -224 TOP 8
PINATTR PinName 5Vin
PINATTR SpiceOrder 21
PIN -336 -224 TOP 8
PINATTR PinName 3Vin
PINATTR SpiceOrder 22
PIN -224 -224 TOP 8
PINATTR PinName 3Vsense
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 0 -224 TOP 8
PINATTR PinName 3Vout
PINATTR SpiceOrder 24
PIN 304 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName VeeOUT
PINATTR SpiceOrder 25
PIN -96 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName 12Vout
PINATTR SpiceOrder 26
PIN -416 -16 LEFT 8
PINATTR PinName _ResetIN
PINATTR SpiceOrder 27
PIN -416 48 LEFT 8
PINATTR PinName _ON
PINATTR SpiceOrder 28
