Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -192 -304 192 304
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -96 Center 0
WINDOW 3 0 96 Center 0
SYMATTR Value LTC3814-5
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3814-5.sub
SYMATTR Value2 LTC3814-5
SYMATTR Description 60V Current Mode Synchronous Step_Up Controller
PIN -80 -304 TOP 8
PINATTR PinName Ioff
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -192 -48 LEFT 8
PINATTR PinName Voff
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -192 -144 LEFT 8
PINATTR PinName Vrng
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -192 -240 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -192 144 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -192 240 LEFT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -192 48 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -80 304 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 80 -304 TOP 8
PINATTR PinName NDRV
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 192 144 RIGHT 8
PINATTR PinName EXTVcc
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 192 48 RIGHT 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 192 240 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 80 304 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 192 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 192 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 192 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 16
