Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -32 -80 112 0
LINE Normal -32 80 112 0
LINE Normal -32 -80 -32 80
LINE Normal 0 80 0 60
LINE Normal 0 -80 0 -60
LINE Normal 48 80 48 36
LINE Normal 52 28 44 28
LINE Normal 52 28 52 20
LINE Normal 44 20 52 20
LINE Normal 44 20 44 12
LINE Normal 52 12 44 12
LINE Normal -20 -32 -12 -32
LINE Normal -20 32 -12 32
LINE Normal -16 28 -16 36
LINE Normal 4 -72 12 -72
LINE Normal 8 -68 8 -76
LINE Normal 4 72 12 72
WINDOW 0 52 -63 Left 2
WINDOW 3 56 56 Left 2
SYMATTR Value LT6236
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC7.lib
SYMATTR Value2 LT6236
SYMATTR Description 215 MHz, Rail-to-Rail Output, 1.1nV/rtHz Op Amp/SAR ADC Driver
PIN -32 32 NONE 0
PINATTR PinName IN+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -32 -32 NONE 0
PINATTR PinName IN-
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 112 0 NONE 0
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 -80 NONE 0
PINATTR PinName VCC
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName VEE
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 48 80 NONE 0
PINATTR PinName SHDN
PINATTR SpiceOrder 6
