Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -144 -144 144 144
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -64 Center 0
WINDOW 3 0 64 Center 0
SYMATTR Value LT3495-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3495-1.sub
SYMATTR Value2 LT3495-1
SYMATTR Description 350mA µPower Low Noise Boost Converter with Output Disconnect
PIN 0 144 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -144 -80 LEFT 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -144 80 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -144 0 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 144 80 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 144 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 64 -144 TOP 8
PINATTR PinName CAP
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -64 -144 TOP 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 10
