Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 96 128 -96 -128
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 3 0 43 Center 0
WINDOW 0 0 -43 Center 0
SYMATTR Value LTC2935-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC2935-1.sub
SYMATTR Value2 LTC2935-1
SYMATTR Description Ultra-Low Power Supervisor with Power-Fail Output, Selectable Thresholds
PIN -96 -80 LEFT 8
PINATTR PinName S2
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -96 0 LEFT 8
PINATTR PinName S1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -96 80 LEFT 8
PINATTR PinName S0
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 128 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 96 0 RIGHT 8
PINATTR PinName _PFO
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 96 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName _RST
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 96 80 RIGHT 8
PINATTR PinName MR
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 0 -128 TOP 8
PINATTR PinName VCC
PINATTR SpiceOrder 8
