Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -128 -128 128 144
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -40 Center 0
WINDOW 3 0 40 Center 0
SYMATTR Value LT1936
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT1936.sub
SYMATTR Value2 LT1936
SYMATTR Description 1.4A, 500KHz Step-Down Switching Regulator
PIN 64 -128 TOP 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -64 -128 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 128 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 64 144 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -128 -64 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 128 64 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -64 144 BOTTOM 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -128 64 LEFT 8
PINATTR PinName Comp
PINATTR SpiceOrder 8
