Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -64 80 -64 -80
LINE Normal 96 0 -64 80
LINE Normal -64 -80 96 0
LINE Normal -46 -48 -56 -48
LINE Normal -45 48 -55 48
LINE Normal -50 53 -50 43
LINE Normal 32 -32 96 -32
LINE Normal 58 32 96 32
LINE Normal -32 80 -32 64
LINE Normal -32 -64 -32 -80
LINE Normal -27 -55 -37 -55
LINE Normal -32 -50 -32 -60
LINE Normal -27 55 -37 55
LINE Normal -52 22 -56 8
LINE Normal -48 8 -52 22
LINE Normal -47 22 -47 17
LINE Normal -43 22 -47 22
LINE Normal -43 17 -43 22
LINE Normal -47 17 -43 17
LINE Normal -40 17 -36 17
LINE Normal -40 22 -40 17
LINE Normal -36 22 -40 22
LINE Normal -33 17 -33 22
LINE Normal -31 20 -33 17
LINE Normal -29 17 -31 20
LINE Normal -29 22 -29 17
LINE Normal -52 -10 -56 -24
LINE Normal -48 -24 -52 -10
LINE Normal -47 -15 -47 -10
LINE Normal -45 -12 -47 -15
LINE Normal -43 -15 -45 -12
LINE Normal -43 -10 -43 -15
LINE Normal -40 -10 -40 -15
LINE Normal -37 -10 -37 -15
CIRCLE Normal 58 40 42 24
ARC Normal -34 -15 -39 -10 -37 -10 -37 -15
WINDOW 3 16 64 Left 0
WINDOW 0 16 -64 Left 0
SYMATTR Value LTC1992
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4.LIB
SYMATTR Value2 LTC1992
SYMATTR Description Low Power, Fully Differential I/O Amplifier
PIN -64 -48 NONE 8
PINATTR PinName IN-
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -64 16 NONE 8
PINATTR PinName VOCM
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -32 -80 NONE 8
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 96 -32 NONE 8
PINATTR PinName OUT+
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 96 32 NONE 8
PINATTR PinName OUT-
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -32 80 NONE 8
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -64 -16 NONE 8
PINATTR PinName VMID
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -64 48 NONE 8
PINATTR PinName IN+
PINATTR SpiceOrder 8
