Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -48 -96 -96 -96
LINE Normal -48 -93 -44 -93
LINE Normal -48 -96 -48 -93
LINE Normal -48 -93 -44 -93
LINE Normal -48 0 -96 0
LINE Normal -48 -1 -44 -1
LINE Normal -48 0 -48 -1
LINE Normal 32 -96 80 -96
LINE Normal 32 -92 32 -96
LINE Normal 32 0 80 0
LINE Normal -48 0 -96 0
LINE Normal -48 3 -44 3
LINE Normal -48 0 -48 3
LINE Normal -48 3 -44 3
LINE Normal -48 96 -96 96
LINE Normal -48 95 -44 95
LINE Normal -48 96 -48 95
LINE Normal -12 89 -12 -56
LINE Normal -12 128 -12 -128
LINE Normal -6 131 -6 -132
LINE Normal -44 3 -44 -1
LINE Normal 32 0 80 0
LINE Normal 32 4 32 0
LINE Normal 32 96 80 96
LINE Normal 0 27 0 -128
LINE Normal 0 128 0 27
CIRCLE Normal -79 -100 -81 -102
CIRCLE Normal -78 -99 -82 -103
CIRCLE Normal -77 -98 -83 -104
CIRCLE Normal 69 -100 67 -102
CIRCLE Normal 69 -100 67 -102
CIRCLE Normal 70 -99 66 -103
CIRCLE Normal 69 -100 67 -102
CIRCLE Normal 70 -99 66 -103
CIRCLE Normal 71 -98 65 -104
CIRCLE Normal 69 -4 67 -6
CIRCLE Normal 69 -4 67 -6
CIRCLE Normal 70 -3 66 -7
CIRCLE Normal 69 -4 67 -6
CIRCLE Normal 70 -3 66 -7
CIRCLE Normal 71 -2 65 -8
CIRCLE Normal -79 -4 -81 -6
CIRCLE Normal -78 -3 -82 -7
CIRCLE Normal -77 -2 -83 -8
ARC Normal -49 -98 -17 -66 -49 -66 -41 -90
ARC Normal -49 -75 -17 -43 -49 -43 -41 -67
ARC Normal -49 -52 -17 -20 -49 -20 -41 -44
ARC Normal -49 -29 -17 3 -49 3 -41 -21
ARC Normal 37 -96 5 -64 29 -88 37 -64
ARC Normal 37 -73 5 -41 29 -65 37 -41
ARC Normal 37 -50 5 -18 29 -42 37 -18
ARC Normal 37 -27 5 5 29 -19 37 5
ARC Normal -49 -2 -17 30 -49 30 -41 6
ARC Normal -49 21 -17 53 -49 53 -41 29
ARC Normal -49 44 -17 76 -49 76 -41 52
ARC Normal -49 67 -17 99 -49 99 -41 75
ARC Normal 37 0 5 32 29 8 37 32
ARC Normal 37 23 5 55 29 31 37 55
ARC Normal 37 46 5 78 29 54 37 78
ARC Normal 37 69 5 101 29 77 37 101
WINDOW 0 -16 -155 Left 0
WINDOW 38 -41 152 Left 0
SYMATTR SpiceModel trace15
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile trafos.lib
SYMATTR Description Trafo de Saída: 8k (placa-placa); 15W (2xEL84)
PIN -96 -96 NONE 8
PINATTR PinName p1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -96 0 NONE 8
PINATTR PinName hv
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -96 96 NONE 8
PINATTR PinName p2
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 80 -96 BOTTOM 8
PINATTR PinName 16ohm
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 80 0 BOTTOM 8
PINATTR PinName 8ohm
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 80 96 TOP 8
PINATTR PinName gnd
PINATTR SpiceOrder 6
