Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 112 128 -112 -128
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 3 0 43 Center 0
WINDOW 0 0 -43 Center 0
SYMATTR Value LTC2934-2
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC2934-2.sub
SYMATTR Value2 LTC2934-2
SYMATTR Description Ultra-Low Power Adjustable Supervisor with Power_Fail Output
PIN -112 -96 LEFT 8
PINATTR PinName ADJ
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -112 16 LEFT 8
PINATTR PinName PFI
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 112 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName RT
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 128 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 112 0 RIGHT 8
PINATTR PinName _PFO
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 112 80 RIGHT 8
PINATTR PinName _RST
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -112 96 LEFT 8
PINATTR PinName _MR
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 0 -128 TOP 8
PINATTR PinName VCC
PINATTR SpiceOrder 8
