Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -144 -176 144 176
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -96 Center 0
WINDOW 3 0 96 Center 0
SYMATTR Value LTC3252
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3252.sub
SYMATTR Value2 LTC3252
SYMATTR Description Dual, Low Noise, Inductorless Step-Down DC/DC Converter
PIN 144 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -48 -176 TOP 8
PINATTR PinName EN1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -144 -128 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -144 -64 LEFT 8
PINATTR PinName C1+
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 144 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName OUT1
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -144 0 LEFT 8
PINATTR PinName C1-
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 144 128 RIGHT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -144 128 LEFT 8
PINATTR PinName C2-
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 144 0 RIGHT 8
PINATTR PinName OUT2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -144 64 LEFT 8
PINATTR PinName C2+
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 48 -176 TOP 8
PINATTR PinName EN2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 144 64 RIGHT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 12
