Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 81 16 -16 64
LINE Normal -16 -64 81 -16
LINE Normal -16 -48 -32 -48
LINE Normal -16 6 -21 -4
LINE Normal -11 -4 -16 6
LINE Normal -21 -4 -11 -4
LINE Normal -16 -4 -16 -48
LINE Normal -16 48 -16 6
LINE Normal -23 44 -16 48
LINE Normal -23 52 -23 44
LINE Normal -16 48 -23 52
LINE Normal -23 48 -32 48
LINE Normal -16 -48 -16 -64
LINE Normal -16 64 -16 48
LINE Normal 112 0 81 -16
LINE Normal 112 0 112 0
LINE Normal 81 16 112 0
CIRCLE Normal -6 11 -26 -9
TEXT -11 -48 Left 0 -
TEXT -12 48 Left 0 +
TEXT 26 -49 Left 0 +
TEXT 26 49 Left 0 -
WINDOW 38 -1 11 Left 0
WINDOW 0 1 -20 Left 0
SYMATTR SpiceModel LM359
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile NAT.lib
SYMATTR Description Norton Amp. Op. - SR = 60 V/us; fT = 400 MHz. 4 V <= Vcc <= 22 V.
PIN -32 48 NONE 8
PINATTR PinName in+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 16 48 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -32 -48 NONE 8
PINATTR PinName in-
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 112 0 NONE 8
PINATTR PinName vo
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 16 -48 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 80 -16 NONE 8
PINATTR PinName comp
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 48 32 NONE 8
PINATTR PinName Isetout
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 80 16 NONE 8
PINATTR PinName Isetin
PINATTR SpiceOrder 8
