Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal 160 496 -160 -496
TEXT 0 0 Left 0 LT
WINDOW 3 0 96 Center 0
WINDOW 0 0 -96 Center 0
SYMATTR Value LTC3836
SYMATTR Value2 LTC3836
SYMATTR SpiceModel LTC3836.sub
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Dual 2-Phase, no Rsense(TM) Low Vin Synchronous Controller
PIN -160 -48 LEFT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -160 -432 LEFT 8
PINATTR PinName Iprg1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -160 144 LEFT 8
PINATTR PinName Vfb1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -160 240 LEFT 8
PINATTR PinName Ith1
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 160 -432 RIGHT 8
PINATTR PinName Iprg2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 160 336 RIGHT 8
PINATTR PinName PLLLPF
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -64 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -64 -496 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -160 432 LEFT 8
PINATTR PinName Track/SS2
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 160 144 RIGHT 8
PINATTR PinName Vfb2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 160 240 RIGHT 8
PINATTR PinName Ith2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 64 -496 TOP 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 160 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 160 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense2+
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 160 -336 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost2
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 64 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 160 48 RIGHT 8
PINATTR PinName BG2
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 160 432 RIGHT 8
PINATTR PinName Run/SS
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 160 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName TG2
PINATTR SpiceOrder 21
PIN -160 -144 LEFT 8
PINATTR PinName TG1
PINATTR SpiceOrder 23
PIN -160 336 LEFT 8
PINATTR PinName SYNC/FCB
PINATTR SpiceOrder 24
PIN -160 48 LEFT 8
PINATTR PinName BG1
PINATTR SpiceOrder 25
PIN -160 -336 LEFT 8
PINATTR PinName Boost1
PINATTR SpiceOrder 27
PIN -160 -240 LEFT 8
PINATTR PinName Sense1+
PINATTR SpiceOrder 28
