Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 0 96 0 -96
LINE Normal 0 -96 192 0
LINE Normal 192 0 0 96
LINE Normal 96 -64 80 -64
LINE Normal 88 -56 88 -72
LINE Normal 96 64 80 64
LINE Normal 144 -3 112 -3
WINDOW 38 17 0 Left 0
WINDOW 0 32 -35 Left 0
SYMATTR SpiceModel AD8591
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description CMOS;3MHz; 5V/us; 2,5V~6V.
SYMATTR ModelFile anadiv.lib
PIN 0 64 LEFT 8
PINATTR PinName in+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 -64 LEFT 8
PINATTR PinName in-
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 64 -64 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 64 64 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 192 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 128 32 BOTTOM 8
PINATTR PinName SD
PINATTR SpiceOrder 6
