Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 16 16 -16 16
LINE Normal 0 -16 16 16
LINE Normal -16 16 0 -16
LINE Normal 16 -16 -16 -16
LINE Normal 32 0 8 0
LINE Normal 0 -32 0 -16
LINE Normal 0 16 0 32
LINE Normal 25 -25 16 -16
LINE Normal -25 -7 -16 -16
TEXT -20 -41 Left 2 +
TEXT -14 38 Left 2 -
TEXT 21 17 Left 2 fb
WINDOW 38 -62 29 Center 2
WINDOW 0 -91 -23 Left 2
SYMATTR SpiceModel LM385
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile reguladores.lib
SYMATTR Description Referência Programável 1,24 V. 10uA<Ika<20mA; Válido para: 0°C<temp<70°C.
PIN 0 -32 NONE 8
PINATTR PinName K
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 0 32 NONE 8
PINATTR PinName A
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 32 0 NONE 8
PINATTR PinName fb
PINATTR SpiceOrder 3
