Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -31 95 -31 31
LINE Normal 49 63 -31 95
LINE Normal -31 31 49 63
LINE Normal 47 -111 47 -47
LINE Normal -32 -80 47 -111
LINE Normal 47 -47 -32 -80
LINE Normal 58 -64 128 -64
LINE Normal -128 -80 -32 -80
LINE Normal 47 -96 128 -96
LINE Normal 33 48 128 48
LINE Normal 26 80 128 80
LINE Normal 23 73 26 80
LINE Normal -31 64 -128 64
LINE Normal -39 -32 -128 -32
LINE Normal -39 0 -128 0
LINE Normal 1 -39 1 -66
LINE Normal 1 44 1 7
RECTANGLE Normal 128 160 -128 -160
RECTANGLE Normal 46 7 -39 -39
CIRCLE Normal 58 -58 47 -69
CIRCLE Normal 33 54 21 42
TEXT 0 64 Center 2 TX
TEXT 16 -80 Center 2 RX
TEXT -124 -94 Left 2 RO
TEXT -124 51 Left 2 DI
TEXT -123 -46 Left 2 _RE
TEXT -124 -14 Left 2 DE
TEXT 124 -109 Right 2 A
TEXT 124 -78 Right 2 B
TEXT 124 67 Right 2 Y
TEXT 124 34 Right 2 Z
TEXT 2 -15 Center 2 LOGIC
WINDOW 3 80 176 Center 2
WINDOW 0 64 -176 Center 2
SYMATTR Value LTC2864-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description +/- 60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceivers
SYMATTR SpiceModel LTC2864-1.lib
SYMATTR Value2 LTC2864-1
PIN -128 -80 NONE 8
PINATTR PinName RO
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 -32 NONE 8
PINATTR PinName _RE
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 0 NONE 8
PINATTR PinName DE
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 64 NONE 8
PINATTR PinName DI
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 160 BOTTOM 4
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 128 80 NONE 8
PINATTR PinName Y
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 128 48 NONE 8
PINATTR PinName Z
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 128 -64 NONE 8
PINATTR PinName B
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 128 -96 NONE 8
PINATTR PinName A
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 0 -160 TOP 4
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 12
