Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal -496 -160 496 160
TEXT 0 -1 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -48 Center 2
WINDOW 3 -5 49 Center 2
SYMATTR Value LTC4364-2
SYMATTR Description Surge Stopper with Ideal Diode
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4364-2.sub
SYMATTR Value2 LTC4364-2
PIN 400 -160 TOP 8
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 240 -160 TOP 8
PINATTR PinName SENSE
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 80 -160 TOP 8
PINATTR PinName DGATE
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -80 -160 TOP 8
PINATTR PinName SOURCE
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -240 -160 TOP 8
PINATTR PinName HGATE
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -400 -160 TOP 8
PINATTR PinName VCC
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -496 -80 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -496 0 LEFT 8
PINATTR PinName UV
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -496 80 LEFT 8
PINATTR PinName OV
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -176 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 496 0 RIGHT 8
PINATTR PinName _FLT
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 496 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName ENOUT
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 160 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName TMR
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 496 80 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 14
