Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -176 176 176
TEXT 0 -32 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -120 Center 0
WINDOW 3 0 64 Center 0
SYMATTR Value LTC1433
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC1433.sub
SYMATTR Value2 LTC1433
SYMATTR Description 450mA, Low Noise Current Mode Step-Down DC/DC Converter
PIN 176 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName SSW
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 176 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName BSW
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 80 176 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -176 96 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -176 -96 LEFT 8
PINATTR PinName LBO
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -176 -32 LEFT 8
PINATTR PinName LBI
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 176 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Vprog
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 176 32 RIGHT 8
PINATTR PinName Vosense
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -176 32 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -80 176 BOTTOM 8
PINATTR PinName Cosc
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -80 -176 TOP 8
PINATTR PinName SVin
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 80 -176 TOP 8
PINATTR PinName PWRVin
PINATTR SpiceOrder 16
