Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 160 368 -160 -352
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -160 Center 0
WINDOW 3 0 160 Center 0
SYMATTR Value LTC4269-2
SYMATTR Value2 LTC4269-2
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4269-2.sub
SYMATTR Description IEEE802.3at PD and Synchronous Forward Controller with AUX support
PIN -160 -320 LEFT 8
PINATTR PinName SHDN
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -160 -256 LEFT 8
PINATTR PinName _T2PSE
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -160 -192 LEFT 8
PINATTR PinName Rclass
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -160 -128 LEFT 8
PINATTR PinName VPORTN
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -160 -64 LEFT 8
PINATTR PinName Comp
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -160 0 LEFT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -160 64 LEFT 8
PINATTR PinName Rosc
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -160 128 LEFT 8
PINATTR PinName SS_MaxDC
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -160 192 LEFT 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 160 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName SD_Vsec
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 0 368 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -160 256 LEFT 8
PINATTR PinName Blank
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 160 320 RIGHT 8
PINATTR PinName Isense
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 160 256 RIGHT 8
PINATTR PinName OC
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -160 320 LEFT 8
PINATTR PinName Delay
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 160 192 RIGHT 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 160 128 RIGHT 8
PINATTR PinName Out
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 160 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 160 64 RIGHT 8
PINATTR PinName Sout
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 160 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName Vneg
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 160 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName PWRGD
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 160 -256 RIGHT 8
PINATTR PinName _PWRGD
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 160 -320 RIGHT 8
PINATTR PinName VPORTP
PINATTR SpiceOrder 23
