Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -224 -160 256 128
TEXT 0 -16 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -64 Bottom 2
WINDOW 3 0 46 Center 2
SYMATTR Value LTC4353
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4353.sub
SYMATTR Value2 LTC4353
SYMATTR Description Dual Low Voltage Ideal Diode Controller
PIN -224 64 LEFT 8
PINATTR PinName _EN2
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -32 128 BOTTOM 8
PINATTR PinName VIN2
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 64 128 BOTTOM 8
PINATTR PinName GATE2
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 128 BOTTOM 8
PINATTR PinName CPO2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 160 128 BOTTOM 8
PINATTR PinName OUT2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 256 16 RIGHT 8
PINATTR PinName _ONST2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 256 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName _ONST1
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 160 -160 TOP 8
PINATTR PinName OUT1
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -128 -160 TOP 8
PINATTR PinName CPO1
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 64 -160 TOP 8
PINATTR PinName GATE1
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -32 -160 TOP 8
PINATTR PinName VIN1
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -224 -48 LEFT 8
PINATTR PinName VCC
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -224 -96 LEFT 8
PINATTR PinName _EN1
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -224 16 LEFT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 13
