Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal -624 -224 624 224
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -80 Center 2
WINDOW 3 0 80 Center 2
SYMATTR Value LTC4236-2
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4236-2.sub
SYMATTR Description Dual Ideal Diode-OR and Single Hot Swap Controller with Current Monitor
SYMATTR Value2 LTC4236-2
PIN 384 -224 TOP 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 192 -224 TOP 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -480 -224 TOP 8
PINATTR PinName In1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -336 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName IntVcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -192 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName Gnd
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -96 -224 TOP 8
PINATTR PinName In2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 0 -224 TOP 8
PINATTR PinName Dgate2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -288 -224 TOP 8
PINATTR PinName Cpo2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 336 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName Ftmr
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -624 80 LEFT 8
PINATTR PinName _EN
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 624 160 RIGHT 8
PINATTR PinName Imon
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 96 -224 TOP 8
PINATTR PinName Reg
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 192 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName Dtmr
PINATTR SpiceOrder 26
PIN -624 -80 LEFT 8
PINATTR PinName On
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 624 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName _Fault
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 624 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName _Pwrgd
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 576 -224 TOP 8
PINATTR PinName Out
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 480 -224 TOP 8
PINATTR PinName Hgate
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -576 -224 TOP 8
PINATTR PinName Cpo1
PINATTR SpiceOrder 19
PIN -384 -224 TOP 8
PINATTR PinName Dgate1
PINATTR SpiceOrder 20
PIN -192 -224 TOP 8
PINATTR PinName D2SRC
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 288 -224 TOP 8
PINATTR PinName CS+
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 0 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName D2off
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 624 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName Fb
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 624 32 RIGHT 8
PINATTR PinName _Dstat1
PINATTR SpiceOrder 24
PIN 624 96 RIGHT 8
PINATTR PinName _Dstat2
PINATTR SpiceOrder 25
