Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -192 -496 192 864
TEXT 0 128 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -160 Center 2
WINDOW 3 0 448 Center 2
SYMATTR Value LT3754
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3754.sub
SYMATTR Value2 LT3754
SYMATTR Description 16-Channel × 50mA LED Driver\n\nNote: Open LED logic not modeled.
PIN 192 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName LED1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 192 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName LED2
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 192 0 RIGHT 8
PINATTR PinName LED3
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 192 64 RIGHT 8
PINATTR PinName LED4
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 192 128 RIGHT 8
PINATTR PinName LED5
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 192 192 RIGHT 8
PINATTR PinName LED6
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 192 256 RIGHT 8
PINATTR PinName LED7
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 192 320 RIGHT 8
PINATTR PinName LED8
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 192 -320 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 192 -448 RIGHT 8
PINATTR PinName Gate
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -192 -320 LEFT 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 0 -496 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -192 -448 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN/UVLO
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -192 -64 LEFT 8
PINATTR PinName SYNC
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 192 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 192 384 RIGHT 8
PINATTR PinName LED9
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 192 448 RIGHT 8
PINATTR PinName LED10
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 192 512 RIGHT 8
PINATTR PinName LED11
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 192 576 RIGHT 8
PINATTR PinName LED12
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 192 640 RIGHT 8
PINATTR PinName LED13
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 192 704 RIGHT 8
PINATTR PinName LED14
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 192 768 RIGHT 8
PINATTR PinName LED15
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 192 832 RIGHT 8
PINATTR PinName LED16
PINATTR SpiceOrder 24
PIN -192 704 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 25
PIN -192 -192 LEFT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 26
PIN -192 64 LEFT 8
PINATTR PinName PWM
PINATTR SpiceOrder 27
PIN -192 576 LEFT 8
PINATTR PinName OVPset
PINATTR SpiceOrder 28
PIN -192 192 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL
PINATTR SpiceOrder 29
PIN -192 448 LEFT 8
PINATTR PinName Tset
PINATTR SpiceOrder 30
PIN -192 320 LEFT 8
PINATTR PinName Ref
PINATTR SpiceOrder 31
PIN -192 832 LEFT 8
PINATTR PinName Iset
PINATTR SpiceOrder 32
PIN 0 864 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 33
