Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -160 160 160
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -48 Center 0
WINDOW 3 0 48 Center 0
SYMATTR Value LTC3568
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3568.sub
SYMATTR Value2 LTC3568
SYMATTR Description 1.8A, 4MHz, Synchronous Step-Down DC/DC Converter
PIN -160 80 LEFT 8
PINATTR PinName SHDN/Rt
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -160 -80 LEFT 8
PINATTR PinName Mode
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -64 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 160 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 64 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 64 -160 TOP 8
PINATTR PinName PVin
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -64 -160 TOP 8
PINATTR PinName SVin
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -160 0 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 160 0 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 160 80 RIGHT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 10
