Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 0 48 0 -48
LINE Normal 97 0 0 48
LINE Normal 0 -48 97 0
LINE Normal 58 -32 42 -32
LINE Normal 50 -40 50 -24
LINE Normal 58 32 42 32
WINDOW 38 64 32 Left 2
WINDOW 0 65 -32 Left 2
SYMATTR SpiceModel SEL315j
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile SEL315.lib
SYMATTR Description AmpOp BiFET com VAS simples EC - fT=6,2MHz; SR=42 V/us; Vcc = +/-15 V; RLmin =1k; Vo(max)=12Vpk.
PIN 0 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 32 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 32 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 96 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 5
