Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 81 8 -16 56
LINE Normal -16 -56 81 -8
LINE Normal 97 0 81 -8
LINE Normal 97 0 97 0
LINE Normal 81 8 97 0
LINE Normal -16 56 -16 -56
LINE Normal 16 -40 16 -48
LINE Normal 16 40 16 48
TEXT 24 -45 Left 2 +
TEXT 25 41 Left 2 -
WINDOW 38 29 -1 Center 2
WINDOW 0 62 -28 Left 2
SYMATTR SpiceModel LM4250
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile NAT.lib
SYMATTR Description Amp. Op. Programável;+/- 1,0V~+/-18V;0,24V/us;230kHz;100uAmax.
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 16 -48 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 48 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 96 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 64 16 LEFT 8
PINATTR PinName set
PINATTR SpiceOrder 6
