Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 144 304 -144 -304
TEXT 0 0 Left 0 LT
WINDOW 3 0 96 Center 0
WINDOW 0 0 -96 Center 0
SYMATTR Value LTC3537
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3537.sub
SYMATTR Value2 LTC3537
SYMATTR Description 2.2MHz 600mA Synchronous Step-Up DC/DC Converter and 100mA LDO
PIN -144 240 LEFT 8
PINATTR PinName Mode
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -144 -144 LEFT 8
PINATTR PinName LBI
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -64 304 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -144 -240 LEFT 8
PINATTR PinName VinB
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -144 48 LEFT 8
PINATTR PinName PGDB
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 64 -304 TOP 8
PINATTR PinName ENBST
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -144 144 LEFT 8
PINATTR PinName PGDL
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -64 -304 TOP 8
PINATTR PinName ENLDO
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 144 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName FBB
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 144 240 RIGHT 8
PINATTR PinName FBL
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 144 144 RIGHT 8
PINATTR PinName VoLDO
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 144 48 RIGHT 8
PINATTR PinName VinL
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 144 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName VoutB
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 144 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 64 304 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -144 -48 LEFT 8
PINATTR PinName LBO
PINATTR SpiceOrder 16
