Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 48 -16 -48
LINE Normal 81 0 -16 48
LINE Normal -16 -48 81 0
LINE Normal 37 -32 25 -32
LINE Normal 37 34 25 34
LINE Normal 31 -26 31 -38
WINDOW 38 101 30 Center 2
WINDOW 0 44 -34 Left 2
SYMATTR SpiceModel NJM4559
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile JRC.lib
SYMATTR Description Audio Dual OpAmp: +/-4V ~ +/-18V; 6MHz; 2V/us.
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 16 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 80 0 NONE 8
PINATTR PinName vo
PINATTR SpiceOrder 5
