Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal 176 288 -175 -288
TEXT 0 0 Left 0 LT
WINDOW 3 0 112 Center 0
WINDOW 0 0 -112 Center 0
SYMATTR Value LTC3822-1
SYMATTR Value2 LTC3822-1
SYMATTR SpiceModel LTC3822-1.sub
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description No Rsense(TM), Low Input Voltage, Synchronous Step-Down DC/DC Controller
PIN 0 288 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -176 80 LEFT 8
PINATTR PinName PLLLPF
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -176 160 LEFT 8
PINATTR PinName SYNC/Mode
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -176 -80 LEFT 8
PINATTR PinName PGOOD
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -176 240 LEFT 8
PINATTR PinName Track/SS
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 176 160 RIGHT 8
PINATTR PinName Vfb
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 176 240 RIGHT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -176 0 LEFT 8
PINATTR PinName Run
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -176 -160 LEFT 8
PINATTR PinName Iprg
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 176 80 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 176 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 176 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -176 -240 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 176 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 176 0 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 16
