Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -144 -208 144 192
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -64 Center 0
WINDOW 3 0 64 Center 0
SYMATTR Value LT3070
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3070.sub
SYMATTR Value2 LT3070
SYMATTR Description 5A, Low Noise, Programmable Output, 85mV Dropout Linear Regulator
PIN 0 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -144 -32 LEFT 8
PINATTR PinName VO0
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -144 32 LEFT 8
PINATTR PinName VO1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -144 96 LEFT 8
PINATTR PinName VO2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -144 -160 LEFT 8
PINATTR PinName Bias
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 144 160 RIGHT 8
PINATTR PinName REF/BYP
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 144 96 RIGHT 8
PINATTR PinName MargTol
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 144 32 RIGHT 8
PINATTR PinName MargSel
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 0 -208 TOP 8
PINATTR PinName IN
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 144 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 144 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -144 -96 LEFT 8
PINATTR PinName EN
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -144 160 LEFT 8
PINATTR PinName VIOC
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 144 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName PWRGD
PINATTR SpiceOrder 14
