Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -256 -240 256 240
TEXT 0 -40 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -128 Center 0
WINDOW 3 0 40 Center 0
SYMATTR Value LTC1143
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC1143.sub
SYMATTR Value2 LTC1143
SYMATTR Description Dual High Efficiency SO-16 Step-Down Switching Regulator Controller, Fixed 3.3V and 5V Outputs
PIN -256 -80 LEFT 8
PINATTR PinName Sense+3
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -256 80 LEFT 8
PINATTR PinName SHDN3
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -192 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND3
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -256 -160 LEFT 8
PINATTR PinName P-drive3
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 128 -240 TOP 8
PINATTR PinName Vin5
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 64 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName Ct5
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 256 160 RIGHT 8
PINATTR PinName Ith5
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 256 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-5
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 256 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+5
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 256 80 RIGHT 8
PINATTR PinName SHND5
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 192 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND5
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 256 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName P-drive5
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -128 -240 TOP 8
PINATTR PinName Vin3
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -64 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName Ct3
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -256 160 LEFT 8
PINATTR PinName Ith3
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -256 0 LEFT 8
PINATTR PinName Sense-3
PINATTR SpiceOrder 16
