Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 48 -16 -48
LINE Normal 96 0 -16 48
LINE Normal -16 -48 96 0
LINE Normal 32 -27 32 -32
LINE Normal 32 27 32 32
TEXT 40 -32 Left 2 +
TEXT 41 32 Left 2 -
TEXT -15 0 Left 2 LM6142
WINDOW 0 61 -30 Left 2
SYMATTR SpiceModel LM6142A
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile opamp2.lib
SYMATTR Description Amp. Op. Rail-toRail - Vcc= 1,8V ~24V; SR = 27 V/us; 17 Mhz. Usar .OPTIONS GMIN=0.1f
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 32 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 32 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 96 0 NONE 8
PINATTR PinName vo
PINATTR SpiceOrder 5
