Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 80 64 80 -64
LINE Normal 192 0 80 64
LINE Normal 80 -64 192 0
LINE Normal 87 -32 105 -32
LINE Normal 96 -41 96 -23
LINE Normal 87 32 105 32
LINE Normal 131 -8 106 -8
LINE Normal 146 6 131 -8
LINE Normal 137 32 208 32
LINE Normal 157 -32 208 -32
RECTANGLE Normal 208 224 -224 -224
CIRCLE Normal 157 -25 143 -39
TEXT 0 0 Left 2 LT
WINDOW 0 0 -96 Center 2
WINDOW 3 0 96 Center 2
SYMATTR Value LTC6601-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3.lib
SYMATTR Value2 LTC6601-1
SYMATTR Description Low Noise, 0.5% Tolerance, 5MHz to 28MHz, Pin Configurable Filter/ADC Driver
PIN -224 -128 LEFT 8
PINATTR PinName IN2+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -224 -64 LEFT 8
PINATTR PinName IN1+
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -224 0 LEFT 8
PINATTR PinName BIAS
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -224 64 LEFT 8
PINATTR PinName IN1-
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -224 128 LEFT 8
PINATTR PinName IN2-
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -224 192 LEFT 8
PINATTR PinName IN4-
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -112 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName C1
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -48 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName C2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 16 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName C3
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 80 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName C4
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 208 32 NONE 8
PINATTR PinName OUT+
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 208 128 RIGHT 8
PINATTR PinName Vocm
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 144 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 144 -224 TOP 8
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 208 -32 NONE 8
PINATTR PinName OUT-1
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 80 -224 TOP 8
PINATTR PinName C8
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 16 -224 TOP 8
PINATTR PinName C7
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -48 -224 TOP 8
PINATTR PinName C6
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -112 -224 TOP 8
PINATTR PinName C5
PINATTR SpiceOrder 19
PIN -224 -192 LEFT 8
PINATTR PinName IN4+
PINATTR SpiceOrder 20
