Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 97 16 0 64
LINE Normal 0 -64 97 -16
LINE Normal 56 -56 40 -56
LINE Normal 48 -64 48 -48
LINE Normal 56 57 40 57
LINE Normal 0 63 0 -64
LINE Normal 128 0 97 -16
LINE Normal 97 16 128 0
WINDOW 38 20 0 Left 2
WINDOW 0 64 -48 Left 2
SYMATTR SpiceModel PWR
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile veronese.lib
SYMATTR Description Amplificador de Potência de Áudio. Vcc=+/-16V ~+/- 50V.
PIN 0 32 LEFT 8
PINATTR PinName in+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 -32 LEFT 8
PINATTR PinName off
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 32 -48 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 32 48 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 128 0 RIGHT 14
PINATTR PinName o
PINATTR SpiceOrder 5
