Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -192 -320 192 240
TEXT 0 -80 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -199 Center 0
WINDOW 3 0 48 Center 0
SYMATTR Value LT1248
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT1248.sub
SYMATTR Value2 LT1248
SYMATTR Description Power Factor Controller\n\nNote: External sync capability is not modeled
PIN 96 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -192 -240 LEFT 8
PINATTR PinName PKlim
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -192 0 LEFT 8
PINATTR PinName CAout
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -192 -80 LEFT 8
PINATTR PinName Isense
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -96 -320 TOP 8
PINATTR PinName Mout
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 96 -320 TOP 8
PINATTR PinName Iac
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 192 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName VAout
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 192 80 RIGHT 8
PINATTR PinName OVP
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -192 -160 LEFT 8
PINATTR PinName Ref
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 192 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName Enable
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 192 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Vsense
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -192 80 LEFT 8
PINATTR PinName Rset
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -96 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -192 160 LEFT 8
PINATTR PinName Cset
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 192 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 192 160 RIGHT 8
PINATTR PinName GTDR
PINATTR SpiceOrder 16
