Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -96 -32 -96 -192
LINE Normal 15 -112 -96 -32
LINE Normal -96 -192 15 -112
LINE Normal -84 -176 -92 -176
LINE Normal -88 -172 -88 -180
LINE Normal -84 -144 -92 -144
LINE Normal -96 -144 -176 -144
LINE Normal 176 -112 15 -112
LINE Normal -84 -80 -92 -80
LINE Normal -88 -76 -88 -84
LINE Normal -84 -48 -92 -48
LINE Normal -96 -176 -176 -176
LINE Normal -96 -80 -176 -80
LINE Normal -96 -48 -176 -48
LINE Normal -96 160 -96 0
LINE Normal 15 80 -96 160
LINE Normal -96 0 15 80
LINE Normal -84 16 -92 16
LINE Normal -88 20 -88 12
LINE Normal -84 48 -92 48
LINE Normal -96 48 -176 48
LINE Normal 176 80 15 80
LINE Normal -84 112 -92 112
LINE Normal -88 116 -88 108
LINE Normal -84 144 -92 144
LINE Normal -96 16 -176 16
LINE Normal -96 112 -176 112
LINE Normal -96 144 -176 144
RECTANGLE Normal 176 240 -176 -240
TEXT -33 -112 Center 2 A
TEXT 174 -128 Right 2 AOUT
TEXT -174 -192 Left 2 A1+
TEXT -174 -161 Left 2 A1-
TEXT -174 -95 Left 2 A2+
TEXT -174 -63 Left 2 A2-
TEXT -33 80 Center 2 B
TEXT 174 64 Right 2 BOUT
TEXT -174 0 Left 2 B1+
TEXT -174 31 Left 2 B1-
TEXT -174 97 Left 2 B2+
TEXT -174 129 Left 2 B2-
TEXT 0 0 Left 2 LT
WINDOW 3 32 184 Center 2
WINDOW 0 32 -160 Center 2
SYMATTR Value LTC1040
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC1040.sub
SYMATTR Value2 LTC1040
SYMATTR Description Dual Micropower Comparator
PIN -112 240 BOTTOM 4
PINATTR PinName STROBE
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 176 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName ON/_OFF
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 176 16 RIGHT 8
PINATTR PinName _A+B
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 176 -112 NONE 8
PINATTR PinName AOUT
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -176 -176 NONE 8
PINATTR PinName A1+
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -176 -144 NONE 8
PINATTR PinName A1-
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -176 -80 NONE 8
PINATTR PinName A2+
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -176 -48 NONE 8
PINATTR PinName A2-
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -16 240 BOTTOM 4
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 80 240 BOTTOM 4
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -176 144 NONE 8
PINATTR PinName B2-
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -176 112 NONE 8
PINATTR PinName B2+
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -176 48 NONE 8
PINATTR PinName B1-
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -176 16 NONE 8
PINATTR PinName B1+
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 176 80 NONE 8
PINATTR PinName +OUT1
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 176 144 RIGHT 8
PINATTR PinName OSC
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 176 -176 RIGHT 8
PINATTR PinName VP-P
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -16 -240 TOP 4
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 18
