Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -32 16 -32 -80
LINE Normal 48 -32 -32 16
LINE Normal -32 -80 48 -32
LINE Normal -22 -48 -30 -48
LINE Normal -32 -48 -128 -48
LINE Normal 128 -48 21 -48
LINE Normal -22 -16 -30 -16
LINE Normal -26 -12 -26 -20
LINE Normal -32 -16 -128 -16
LINE Normal 128 -16 37 -16
RECTANGLE Normal 128 112 -128 -112
CIRCLE Normal 37 -10 26 -21
WINDOW 3 48 32 Center 2
SYMATTR Value LTC6754
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC1.lib
SYMATTR Value2 LTC6754
SYMATTR Description High Speed Rail-to-Rail Input Comparator with LVDS Compatible Outputs
PIN 48 -112 TOP 4
PINATTR PinName VccO
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -48 -112 TOP 4
PINATTR PinName VccI
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 112 BOTTOM 4
PINATTR PinName Vee
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 -16 NONE 8
PINATTR PinName IN+
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -128 -48 NONE 8
PINATTR PinName IN-
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -128 32 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -128 80 LEFT 8
PINATTR PinName _LE/HYST
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 128 -16 NONE 8
PINATTR PinName _Q
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 128 -48 NONE 8
PINATTR PinName Q
PINATTR SpiceOrder 9
