Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -64 80 -64 -80
LINE Normal 96 0 -64 80
LINE Normal -64 -80 96 0
LINE Normal -46 -32 -56 -32
LINE Normal -45 32 -55 32
LINE Normal -50 37 -50 27
LINE Normal 32 -32 96 -32
LINE Normal 55 32 96 32
LINE Normal 2 25 5 28
LINE Normal -2 25 2 25
LINE Normal -5 28 -2 25
LINE Normal -5 32 -5 28
LINE Normal -2 34 -5 32
LINE Normal 2 34 -2 34
LINE Normal 5 36 2 34
LINE Normal 5 40 5 36
LINE Normal 2 42 5 40
LINE Normal -2 42 2 42
LINE Normal -5 39 -2 42
LINE Normal 0 80 0 48
LINE Normal -32 80 -32 64
LINE Normal -32 -64 -32 -80
LINE Normal -27 -55 -37 -55
LINE Normal -32 -50 -32 -60
LINE Normal -27 55 -37 55
LINE Normal -52 6 -56 -8
LINE Normal -48 -8 -52 6
LINE Normal -47 6 -47 1
LINE Normal -43 6 -47 6
LINE Normal -43 1 -43 6
LINE Normal -47 1 -43 1
LINE Normal -40 1 -36 1
LINE Normal -40 6 -40 1
LINE Normal -36 6 -40 6
LINE Normal -33 1 -33 6
LINE Normal -31 4 -33 1
LINE Normal -29 1 -31 4
LINE Normal -29 6 -29 1
LINE Normal 6 22 -6 22
CIRCLE Normal 55 39 41 25
WINDOW 3 16 64 Left 0
WINDOW 0 16 -64 Left 0
SYMATTR Value LTC6409
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC6.lib
SYMATTR Value2 LTC6409
SYMATTR Description 10GHz GBW, 1.1nV/ Hz½ Differential Amplifier/ADC Driver
PIN 96 32 NONE 8
PINATTR PinName OUT-
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -64 32 NONE 8
PINATTR PinName IN+
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 0 80 NONE 8
PINATTR PinName SHDN
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -32 -80 NONE 8
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -64 0 NONE 8
PINATTR PinName VOCM
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -64 -32 NONE 8
PINATTR PinName IN-
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 96 -32 NONE 8
PINATTR PinName OUT+
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -32 80 NONE 8
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 8
