Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -192 -320 192 320
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -231 Center 0
WINDOW 3 0 120 Center 0
SYMATTR Value LTC1553L
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC1553.sub
SYMATTR Value2 LTC1553
SYMATTR Description 5-Bit Programmable Synchronous Switching Regulator Controller for Pentium II Processor
PIN 192 0 RIGHT 8
PINATTR PinName G2
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 80 -320 TOP 8
PINATTR PinName PVcc
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 80 320 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -80 320 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -80 -320 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 192 80 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 192 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName Imax
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 192 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName Ifb
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 192 240 RIGHT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 192 160 RIGHT 8
PINATTR PinName Comp
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -192 -128 LEFT 8
PINATTR PinName _OT
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -192 -192 LEFT 8
PINATTR PinName _FAULT
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -192 -256 LEFT 8
PINATTR PinName PWRGD
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -192 -64 LEFT 8
PINATTR PinName VID4
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -192 0 LEFT 8
PINATTR PinName VID3
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -192 64 LEFT 8
PINATTR PinName VID2
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -192 128 LEFT 8
PINATTR PinName VID1
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -192 192 LEFT 8
PINATTR PinName VID0
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -192 256 LEFT 8
PINATTR PinName OUTEN
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 192 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName G1
PINATTR SpiceOrder 20
