Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -288 176 240
TEXT 0 -32 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -128 Center 0
WINDOW 3 0 64 Center 0
SYMATTR Value LTC1435A
SYMATTR Value2 LTC1435A
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC1435A.sub
SYMATTR Description High Efficiency Low Noise Synchronous Step-Down Switching Regulator
PIN -176 -160 LEFT 8
PINATTR PinName OSC
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -176 -96 LEFT 8
PINATTR PinName SOFT
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -176 -32 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -176 -224 LEFT 8
PINATTR PinName SFB
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -176 96 LEFT 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -176 160 LEFT 8
PINATTR PinName Vosense
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -96 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName SEN-
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 96 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName SEN+
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 176 -224 RIGHT 8
PINATTR PinName ExtVcc
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 176 160 RIGHT 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 176 96 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 176 32 RIGHT 8
PINATTR PinName IntVcc
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 0 -288 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 176 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 176 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 176 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 16
