Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -400 -400 400 400
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -96 Center 2
WINDOW 3 0 96 Center 2
SYMATTR Value LTC3331
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3331.sub
SYMATTR Value2 LTC3331
SYMATTR Description Nanopower Buck-Boost DC/DC with Energy Harvesting Battery Charger
PIN 400 144 RIGHT 8
PINATTR PinName BAL
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 400 48 RIGHT 8
PINATTR PinName SCAP
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -400 48 LEFT 8
PINATTR PinName Vin2
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -80 400 BOTTOM 8
PINATTR PinName UV3
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -160 400 BOTTOM 8
PINATTR PinName UV2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -240 400 BOTTOM 8
PINATTR PinName UV1
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -320 400 BOTTOM 8
PINATTR PinName UV0
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -400 -336 LEFT 8
PINATTR PinName AC1
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -400 -240 LEFT 8
PINATTR PinName AC2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -400 -144 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -400 -48 LEFT 8
PINATTR PinName CAP
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 400 -336 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 400 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 400 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName SWB
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 400 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName SWA
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -400 336 LEFT 8
PINATTR PinName BB_In
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 80 400 BOTTOM 8
PINATTR PinName IPK0
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 160 400 BOTTOM 8
PINATTR PinName IPK1
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 240 400 BOTTOM 8
PINATTR PinName IPK2
PINATTR SpiceOrder 19
PIN -400 240 LEFT 8
PINATTR PinName BAT_Out
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 336 400 BOTTOM 8
PINATTR PinName BAT_In
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 240 -400 TOP 8
PINATTR PinName LBSEL
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 144 -400 TOP 8
PINATTR PinName Float1
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 48 -400 TOP 8
PINATTR PinName Float0
PINATTR SpiceOrder 24
PIN 336 -400 TOP 8
PINATTR PinName Ship
PINATTR SpiceOrder 25
PIN 400 336 RIGHT 8
PINATTR PinName Vin3
PINATTR SpiceOrder 26
PIN -400 144 LEFT 8
PINATTR PinName Charge
PINATTR SpiceOrder 27
PIN -336 -400 TOP 8
PINATTR PinName PGVout
PINATTR SpiceOrder 28
PIN 400 240 RIGHT 8
PINATTR PinName EH_ON
PINATTR SpiceOrder 29
PIN -240 -400 TOP 8
PINATTR PinName OUT0
PINATTR SpiceOrder 30
PIN -144 -400 TOP 8
PINATTR PinName OUT1
PINATTR SpiceOrder 31
PIN -48 -400 TOP 8
PINATTR PinName OUT2
PINATTR SpiceOrder 32
PIN 0 400 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 33
