Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -160 256 -160 -256
LINE Normal 240 0 -160 256
LINE Normal -160 -256 240 0
LINE Normal 165 -48 208 -48
LINE Normal 165 48 208 48
LINE Normal -128 256 -128 236
LINE Normal -128 -236 -128 -256
LINE Normal 64 128 64 113
LINE Normal -32 192 -32 174
LINE Normal -32 -174 -32 -192
TEXT 0 0 Left 2 LT
WINDOW 3 112 96 Left 2
WINDOW 0 112 -112 Left 2
SYMATTR Value LTC6417
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC6.lib
SYMATTR Value2 LTC6417
SYMATTR Description 1.6GHz Low Noise High Linearity Differential Buffer/ 16-Bit ADC Driver with Fast Clamp
PIN -128 -256 VRIGHT 30
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 256 VLEFT 30
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -160 -48 LEFT 8
PINATTR PinName IN+
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -160 48 LEFT 8
PINATTR PinName IN-
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 208 -48 RIGHT 50
PINATTR PinName OUT+
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 208 48 RIGHT 50
PINATTR PinName OUT-
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -160 144 LEFT 8
PINATTR PinName VCM
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -160 -144 LEFT 8
PINATTR PinName CLHI
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -32 -192 VRIGHT 30
PINATTR PinName PWRADJ
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -32 192 VLEFT 30
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 64 128 VLEFT 30
PINATTR PinName V _OR
PINATTR SpiceOrder 11
