Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -208 176 240
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -112 Center 0
WINDOW 3 0 80 Center 0
SYMATTR Value LT1162
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT1160.sub
SYMATTR Value2 LT1160
SYMATTR Description Full-Bridge N-Channel Power MOSFET Driver(1 of 2 Channels)
PIN -80 -208 TOP 8
PINATTR PinName SV+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -176 -80 LEFT 8
PINATTR PinName INtop
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -176 112 LEFT 8
PINATTR PinName INbot
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -176 -144 LEFT 8
PINATTR PinName _UVout
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -80 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 80 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 176 176 RIGHT 8
PINATTR PinName BgateFB
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 176 112 RIGHT 8
PINATTR PinName Bgate
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 80 -208 TOP 8
PINATTR PinName PV+
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 176 48 RIGHT 8
PINATTR PinName Tsource
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 176 -16 RIGHT 8
PINATTR PinName TgateFB
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 176 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName Tgate
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 176 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 14
