Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -224 -448 224 448
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -144 Center 0
WINDOW 3 0 144 Center 0
SYMATTR Value LTC3852
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3852.sub
SYMATTR Value2 LTC3852
SYMATTR Description Low Input Voltge, Synchronous Step-Down DC/DC Controller
PIN -224 -192 LEFT 8
PINATTR PinName Mode/PLLIN
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -224 192 LEFT 8
PINATTR PinName Freq/PLLFLTR
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -224 -96 LEFT 8
PINATTR PinName Run
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -224 288 LEFT 8
PINATTR PinName TK/SS
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -224 384 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 224 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Vfb
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 224 192 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 224 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -224 -288 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 64 448 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND2
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 224 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -224 -384 LEFT 8
PINATTR PinName IntVcc
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -64 -448 TOP 8
PINATTR PinName Vin2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 224 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 224 -384 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 224 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -64 448 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND1
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 64 -448 TOP 8
PINATTR PinName Vin1
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -224 0 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 19
PIN -224 96 LEFT 8
PINATTR PinName Vpump
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 224 384 RIGHT 8
PINATTR PinName C-
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 224 288 RIGHT 8
PINATTR PinName C+
PINATTR SpiceOrder 22
