Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 144 304 -144 -304
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 3 0 112 Center 2
WINDOW 0 0 -112 Center 2
SYMATTR Value LTC3114-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3114-1.sub
SYMATTR Value2 LTC3114-1
SYMATTR Description 40V, 1A Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter with Programmable Output Current
PIN 48 304 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 48 -304 TOP 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 144 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName PVout
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -144 48 LEFT 8
PINATTR PinName RUN
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -144 144 LEFT 8
PINATTR PinName PROG
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 144 240 RIGHT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 144 144 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -48 304 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 144 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName LDO
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -144 -144 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 144 48 RIGHT 8
PINATTR PinName PLDO
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 144 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName BST2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -144 -240 LEFT 8
PINATTR PinName BST1
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -144 -48 LEFT 8
PINATTR PinName PVin
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -48 -304 TOP 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -144 240 LEFT 8
PINATTR PinName Mode
PINATTR SpiceOrder 16
