Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -192 176 240
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -90 Center 0
WINDOW 3 0 90 Center 0
SYMATTR Value LT3477
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3477.sub
SYMATTR Value2 LT3477
SYMATTR Description 3A, DC/DC Converter with Dual Rail-to-Rail Current Sense
PIN -176 -128 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 176 192 RIGHT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -176 64 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -176 128 LEFT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -176 192 LEFT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 176 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName FBN
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 176 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName FBP
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 176 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -176 0 LEFT 8
PINATTR PinName Iadj2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -176 -64 LEFT 8
PINATTR PinName Iadj1
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 176 64 RIGHT 8
PINATTR PinName ISP2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 176 128 RIGHT 8
PINATTR PinName ISN2
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -112 -192 TOP 8
PINATTR PinName ISP1
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 0 -192 TOP 8
PINATTR PinName ISN1
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 0 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 112 -192 TOP 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 18
