Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 224 239 -224 -256
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -48 Center 2
WINDOW 3 0 53 Center 2
SYMATTR Value LTC4267-3
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4267-3.sub
SYMATTR Value2 LTC4267-3
SYMATTR Description Power over Ethernet IEEE 802.3af PD Interface with Integrated Switching Regulator
PIN 224 192 RIGHT 8
PINATTR PinName Ith/Run
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 224 112 RIGHT 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 224 32 RIGHT 8
PINATTR PinName Ngate
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 224 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName Pvcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 224 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName Rclass
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 224 -208 RIGHT 8
PINATTR PinName VportN
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -224 -208 LEFT 8
PINATTR PinName Pout
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -224 -128 LEFT 8
PINATTR PinName _PWRGD
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -224 -48 LEFT 8
PINATTR PinName SigDisA
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -224 32 LEFT 8
PINATTR PinName VportP
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -224 112 LEFT 8
PINATTR PinName Sense
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -224 192 LEFT 8
PINATTR PinName Vfb
PINATTR SpiceOrder 16
