Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -336 -592 320 592
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -288 Center 2
WINDOW 3 0 288 Center 2
SYMATTR Value LTC3774
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3774.sub
SYMATTR Value2 LTC3774
SYMATTR Description Dual, Multiphase Current Mode Synchronous Controller for Sub-Milliohm DCR Sensing
PIN 320 528 RIGHT 8
PINATTR PinName Itemp2
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 320 336 RIGHT 8
PINATTR PinName Ith2
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 320 240 RIGHT 8
PINATTR PinName Vosns2-
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 320 144 RIGHT 8
PINATTR PinName Vosns2+
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 320 432 RIGHT 8
PINATTR PinName TK/SS2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 320 -432 RIGHT 8
PINATTR PinName HiZB2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 320 -336 RIGHT 8
PINATTR PinName PWMEN2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 320 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName PWM2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 224 -592 TOP 8
PINATTR PinName Run2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 0 592 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 320 48 RIGHT 8
PINATTR PinName SNSD2+
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 320 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName SNS2-
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 320 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName SNSA2+
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 320 -528 RIGHT 8
PINATTR PinName PGood2
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -336 -528 LEFT 8
PINATTR PinName PGood1
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -336 -144 LEFT 8
PINATTR PinName SNSA1+
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -336 -48 LEFT 8
PINATTR PinName SNS1-
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -336 48 LEFT 8
PINATTR PinName SNSD1+
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -240 -592 TOP 8
PINATTR PinName Run1
PINATTR SpiceOrder 20
PIN -336 -240 LEFT 8
PINATTR PinName PWM1
PINATTR SpiceOrder 21
PIN -336 -336 LEFT 8
PINATTR PinName PWMEN1
PINATTR SpiceOrder 22
PIN -336 -432 LEFT 8
PINATTR PinName HiZB1
PINATTR SpiceOrder 23
PIN -336 432 LEFT 8
PINATTR PinName TK/SS1
PINATTR SpiceOrder 24
PIN -336 144 LEFT 8
PINATTR PinName Vosns1+
PINATTR SpiceOrder 25
PIN -336 240 LEFT 8
PINATTR PinName Vosns1-
PINATTR SpiceOrder 26
PIN -336 336 LEFT 8
PINATTR PinName Ith1
PINATTR SpiceOrder 27
PIN -336 528 LEFT 8
PINATTR PinName Itemp1
PINATTR SpiceOrder 28
PIN -192 592 BOTTOM 8
PINATTR PinName Ilim1
PINATTR SpiceOrder 29
PIN 96 592 BOTTOM 8
PINATTR PinName PhaseMD
PINATTR SpiceOrder 30
PIN -96 592 BOTTOM 8
PINATTR PinName Freq
PINATTR SpiceOrder 31
PIN -144 -592 TOP 8
PINATTR PinName Mode/PLLIN
PINATTR SpiceOrder 32
PIN 144 -592 TOP 8
PINATTR PinName Clkout
PINATTR SpiceOrder 33
PIN 48 -592 TOP 8
PINATTR PinName IntVcc
PINATTR SpiceOrder 34
PIN -48 -592 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 35
PIN 192 592 BOTTOM 8
PINATTR PinName Ilim2
PINATTR SpiceOrder 36
