Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal -528 -192 528 192
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -80 Center 2
WINDOW 3 0 80 Center 2
SYMATTR Value LTC4235-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4235-1.sub
SYMATTR Description Dual 12V Ideal Diode-OR and Single Hot Swap Controller with Current Monitor
SYMATTR Value2 LTC4235-1
PIN 288 -192 TOP 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 192 -192 TOP 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -384 -192 TOP 8
PINATTR PinName In1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -336 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName IntVcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -192 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName Gnd
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -96 -192 TOP 8
PINATTR PinName In2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 0 -192 TOP 8
PINATTR PinName Dgate2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -192 -192 TOP 8
PINATTR PinName Cpo2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 336 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName Ftmr
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -528 80 LEFT 8
PINATTR PinName _EN
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 528 64 RIGHT 8
PINATTR PinName Imon
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 96 -192 TOP 8
PINATTR PinName Reg
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 192 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName D2off
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -528 -80 LEFT 8
PINATTR PinName On
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 528 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName _Fault
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 528 0 RIGHT 8
PINATTR PinName _Pwrgd
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 480 -192 TOP 8
PINATTR PinName Out
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 384 -192 TOP 8
PINATTR PinName Hgate
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -480 -192 TOP 8
PINATTR PinName Cpo1
PINATTR SpiceOrder 19
PIN -288 -192 TOP 8
PINATTR PinName Dgate1
PINATTR SpiceOrder 20
