Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 48 -16 -48
LINE Normal 81 0 -16 48
LINE Normal -16 -48 81 0
LINE Normal 24 -32 32 -32
LINE Normal 28 -36 28 -28
LINE Normal 24 32 32 32
WINDOW 38 25 -1 Center 2
WINDOW 0 44 -34 Left 2
SYMATTR SpiceModel AD712
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile anadiv.lib
SYMATTR Description BiFet OpAmp Duplo - SR = 16 V/us; ft = 3 MHz; substitui o LF412 e o TL082 com vantagens.
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 16 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 80 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 5
