Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -128 -208 128 208
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -103 Center 0
WINDOW 3 0 104 Center 0
SYMATTR Value LT3663-5
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3663-x.sub
SYMATTR Value2 LT3663-x x=46.7K
SYMATTR Description 1.2A Step-Down Switching Regulator with Output Current Limit
PIN -128 -160 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 -48 LEFT 8
PINATTR PinName Run
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 128 160 RIGHT 8
PINATTR PinName Vouts
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 160 LEFT 8
PINATTR PinName Ilim
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 128 48 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 128 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName Isense
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 0 -208 TOP 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 128 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 0 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 9
